**Survey Report**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Survey ID | 5 | Survey Name | kth 2 |
| Created | 12/05/16 08:43:10 | Modified | 12/05/16 08:43:10 |
| Location |  | Survey Run On | 12/05/16 08:43:26 |
| Operator |  | Customer |  |
| Tool | PeeWee | Serial nr. | 8520 |
|  |
| Mag.Decl. | 0 |
| Northing | 0.00 |
| Easting | 0.00 |
| Elevation | 0.00 |

**Recorded Data:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Depth** | **Az.** | **Incl.** | **North.** | **East.** | **Elev.** | **G.Tf.** | **G.Vec.** | **Mag.Tf.** | **Mag.Vec.** | **Mag.Dip.** | **Bat.** | **Temp.** |
| 0.0 | 303.98 | -79.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.80 | 9.79 | 300.14 | 4754 | 49.27 | 6.9 | 14.3 |
| 10.0 | 7.79 | -79.86 | 1.37 | -0.61 | -9.84 | 7.06 | 9.78 | 25.81 | 51341 | -73.01 | 6.9 | 14.0 |
| 20.0 | 6.98 | -79.36 | 3.15 | -0.38 | -19.68 | 3.23 | 9.22 | 20.66 | 50690 | -72.59 | 6.9 | 14.0 |
| 30.0 | 8.75 | -79.74 | 4.95 | -0.14 | -29.51 | 4.53 | 9.69 | 26.13 | 51130 | -73.15 | 6.9 | 14.0 |
| 40.0 | 6.54 | -79.56 | 6.73 | 0.10 | -39.35 | 10.37 | 9.79 | 27.12 | 51290 | -73.15 | 6.9 | 14.0 |
| 50.0 | 4.73 | -79.05 | 8.58 | 0.28 | -49.18 | 13.58 | 9.76 | 26.86 | 51591 | -73.19 | 6.9 | 13.8 |
| 60.0 | 4.80 | -79.10 | 10.47 | 0.44 | -59.00 | 85.63 | 9.78 | 97.98 | 51599 | -72.42 | 6.9 | 13.3 |
| 70.0 | 1.47 | -79.00 | 12.36 | 0.55 | -68.81 | 100.57 | 9.78 | 104.43 | 51659 | -72.36 | 6.9 | 12.9 |
| 80.0 | 1.90 | -78.81 | 14.29 | 0.60 | -78.63 | 86.72 | 9.78 | 91.95 | 51726 | -72.56 | 6.9 | 11.9 |
| 90.0 | 0.29 | -78.50 | 16.25 | 0.64 | -88.43 | 113.70 | 9.78 | 114.51 | 51735 | -72.14 | 6.9 | 11.5 |
| 100.0 | 359.31 | -78.22 | 18.27 | 0.63 | -98.23 | 98.50 | 9.78 | 96.44 | 51742 | -72.37 | 6.9 | 10.8 |
| 110.0 | 357.08 | -78.10 | 20.32 | 0.57 | -108.01 | 113.87 | 9.78 | 105.26 | 51709 | -72.14 | 6.9 | 10.1 |
| 120.0 | 356.23 | -77.78 | 22.41 | 0.45 | -117.79 | 126.42 | 9.77 | 114.89 | 51761 | -72.04 | 6.9 | 9.6 |
| 130.0 | 355.62 | -77.50 | 24.54 | 0.29 | -127.56 | 129.93 | 9.77 | 116.03 | 51767 | -71.95 | 6.9 | 9.6 |
| 140.0 | 354.87 | -77.72 | 26.68 | 0.11 | -137.33 | 139.70 | 9.78 | 124.24 | 51750 | -71.87 | 6.9 | 9.1 |
| 150.0 | 354.72 | -77.51 | 28.82 | -0.08 | -147.09 | 140.38 | 9.78 | 123.70 | 51993 | -71.98 | 6.9 | 9.1 |
| 160.0 | 356.24 | -77.28 | 30.99 | -0.25 | -156.85 | 155.10 | 9.77 | 142.82 | 51825 | -71.88 | 6.9 | 9.1 |
| 170.0 | 358.64 | -77.12 | 33.21 | -0.35 | -166.60 | 114.68 | 9.78 | 109.96 | 51744 | -72.02 | 6.9 | 9.1 |
| 180.0 | 359.81 | -77.28 | 35.42 | -0.38 | -176.36 | 89.77 | 9.78 | 89.09 | 51715 | -72.29 | 6.9 | 9.1 |
| 190.0 | 0.28 | -77.17 | 37.63 | -0.38 | -186.11 | 92.28 | 9.77 | 93.29 | 51753 | -72.38 | 6.9 | 9.1 |
| 200.0 | 0.97 | -76.70 | 39.89 | -0.35 | -195.85 | 89.62 | 9.77 | 93.49 | 51752 | -72.34 | 6.9 | 9.1 |
| 210.0 | 0.85 | -76.70 | 42.19 | -0.32 | -205.58 | 73.12 | 9.77 | 76.61 | 51710 | -72.53 | 6.9 | 9.1 |
| 220.0 | 358.06 | -76.64 | 44.50 | -0.34 | -215.31 | 345.50 | 9.78 | 335.49 | 51698 | -73.51 | 6.9 | 9.1 |
| 225.0 | 358.15 | -76.56 | 45.66 | -0.38 | -220.18 | 9.16 | 9.78 | 359.70 | 51664 | -73.38 | 6.9 | 9.1 |

Depth in meter, azimuth in degrees, inclination in degrees, temperature in Celsius.

DSM version 3.2.0.58 - File created 16/05/16 07:12:24