**Survey Report**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Survey ID | 2 | Survey Name | kth 3 |
| Created | 12/05/16 12:54:11 | Modified | 12/05/16 12:54:11 |
| Location |  | Survey Run On | 12/05/16 12:54:27 |
| Operator |  | Customer |  |
| Tool | PeeWee | Serial nr. | 8520 |
|  |
| Mag.Decl. | 0 |
| Northing | 0.00 |
| Easting | 0.00 |
| Elevation | 0.00 |

**Recorded Data:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Depth** | **Az.** | **Incl.** | **North.** | **East.** | **Elev.** | **G.Tf.** | **G.Vec.** | **Mag.Tf.** | **Mag.Vec.** | **Mag.Dip.** | **Bat.** | **Temp.** |
| 0.0 | 350.72 | -80.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.87 | 9.79 | 336.65 | 49295 | -81.35 | 6.9 | 15.4 |
| 10.0 | 111.39 | -80.00 | 0.54 | 0.67 | -9.85 | 7.78 | 9.72 | 142.85 | 51687 | -73.16 | 6.8 | 15.2 |
| 20.0 | 122.40 | -80.69 | -0.21 | 2.16 | -19.71 | 43.10 | 10.21 | 185.65 | 51222 | -74.26 | 6.8 | 15.2 |
| 30.0 | 99.87 | -79.19 | -0.81 | 3.77 | -29.55 | 315.83 | 9.24 | 83.83 | 50720 | -72.68 | 6.9 | 15.2 |
| 40.0 | 101.08 | -79.94 | -1.14 | 5.55 | -39.39 | 108.71 | 9.95 | 234.96 | 51429 | -71.77 | 6.8 | 15.2 |
| 50.0 | 114.97 | -78.90 | -1.71 | 7.28 | -49.22 | 279.98 | 9.82 | 62.58 | 51573 | -75.99 | 6.8 | 15.2 |
| 60.0 | 99.19 | -79.89 | -2.26 | 9.02 | -59.05 | 277.72 | 10.31 | 43.97 | 51413 | -72.79 | 6.8 | 14.5 |
| 70.0 | 105.13 | -79.69 | -2.63 | 10.75 | -68.89 | 213.58 | 9.75 | 345.83 | 51466 | -73.90 | 6.8 | 13.8 |
| 80.0 | 98.55 | -79.97 | -3.00 | 12.47 | -78.73 | 178.28 | 9.78 | 304.14 | 51556 | -72.98 | 6.8 | 12.9 |
| 90.0 | 96.67 | -80.07 | -3.22 | 14.19 | -88.58 | 179.24 | 9.78 | 303.59 | 51572 | -73.01 | 6.8 | 12.2 |
| 100.0 | 104.67 | -80.12 | -3.54 | 15.88 | -98.43 | 238.91 | 9.74 | 10.56 | 51491 | -74.32 | 6.8 | 11.5 |
| 110.0 | 96.24 | -79.71 | -3.86 | 17.59 | -108.28 | 215.05 | 9.78 | 340.38 | 51496 | -73.36 | 6.8 | 10.8 |
| 120.0 | 106.15 | -79.78 | -4.20 | 19.33 | -118.12 | 213.11 | 9.62 | 346.59 | 51598 | -74.44 | 6.8 | 10.1 |
| 130.0 | 100.56 | -79.82 | -4.61 | 21.05 | -127.96 | 22.15 | 9.78 | 148.74 | 51937 | -72.16 | 6.8 | 9.6 |
| 140.0 | 95.85 | -79.66 | -4.86 | 22.82 | -137.80 | 22.29 | 9.78 | 144.52 | 51957 | -71.19 | 6.8 | 9.4 |
| 150.0 | 102.69 | -79.28 | -5.16 | 24.62 | -147.63 | 193.62 | 9.27 | 325.52 | 51545 | -74.25 | 6.8 | 9.4 |
| 160.0 | 99.75 | -80.19 | -5.51 | 26.36 | -157.47 | 135.27 | 10.46 | 261.17 | 51713 | -72.69 | 6.9 | 9.1 |
| 170.0 | 95.22 | -79.02 | -5.74 | 28.15 | -167.30 | 191.64 | 9.78 | 317.22 | 51539 | -73.00 | 6.8 | 9.1 |
| 180.0 | 106.24 | -79.10 | -6.09 | 30.01 | -177.12 | 5.97 | 9.63 | 139.12 | 51929 | -73.17 | 6.8 | 9.1 |
| 190.0 | 108.56 | -80.22 | -6.62 | 31.72 | -186.96 | 238.76 | 9.66 | 12.81 | 51462 | -74.28 | 6.8 | 8.9 |
| 200.0 | 116.60 | -79.97 | -7.28 | 33.31 | -196.81 | 184.20 | 9.81 | 323.86 | 51593 | -74.11 | 6.8 | 9.1 |
| 210.0 | 105.86 | -80.61 | -7.90 | 34.87 | -206.67 | 176.63 | 9.78 | 306.41 | 51567 | -72.93 | 6.8 | 9.1 |
| 220.0 | 107.03 | -81.85 | -8.33 | 36.33 | -216.55 | 125.63 | 9.78 | 253.28 | 51738 | -72.44 | 6.9 | 9.1 |
| 225.0 | 111.60 | -81.38 | -8.57 | 37.02 | -221.50 | 285.22 | 9.78 | 57.91 | 51612 | -73.13 | 6.8 | 9.1 |

Depth in meter, azimuth in degrees, inclination in degrees, temperature in Celsius.

DSM version 3.2.0.58 - File created 16/05/16 07:13:15