**Survey Report**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Survey ID | 3 | Survey Name | kth 5 |
| Created | 12/05/16 08:43:10 | Modified | 12/05/16 08:43:10 |
| Location |  | Survey Run On | 12/05/16 08:43:26 |
| Operator |  | Customer |  |
| Tool | PeeWee | Serial nr. | 8520 |
|  |
| Mag.Decl. | 0 |
| Northing | 0.00 |
| Easting | 0.00 |
| Elevation | 0.00 |

**Recorded Data:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Depth** | **Az.** | **Incl.** | **North.** | **East.** | **Elev.** | **G.Tf.** | **G.Vec.** | **Mag.Tf.** | **Mag.Vec.** | **Mag.Dip.** | **Bat.** | **Temp.** |
| 0.0 | 106.09 | -80.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.38 | 9.78 | 273.93 | 9852 | 65.87 | 6.9 | 13.3 |
| 10.0 | 271.60 | -79.95 | -0.21 | -0.05 | -9.85 | 8.54 | 9.63 | 250.12 | 51404 | -72.95 | 6.9 | 13.1 |
| 20.0 | 273.14 | -80.24 | -0.14 | -1.77 | -19.70 | 10.15 | 9.79 | 253.90 | 51885 | -72.77 | 6.9 | 13.1 |
| 30.0 | 273.25 | -80.45 | -0.05 | -3.44 | -29.56 | 14.81 | 9.79 | 258.85 | 51453 | -72.97 | 6.9 | 13.3 |
| 40.0 | 280.32 | -80.75 | 0.14 | -5.06 | -39.42 | 110.27 | 9.78 | 0.93 | 51070 | -72.88 | 6.8 | 13.3 |
| 50.0 | 280.83 | -80.81 | 0.44 | -6.64 | -49.30 | 185.43 | 9.79 | 77.85 | 51532 | -72.17 | 6.8 | 13.8 |
| 60.0 | 277.99 | -80.44 | 0.70 | -8.24 | -59.16 | 4.94 | 9.79 | 252.10 | 51887 | -73.32 | 6.9 | 13.6 |
| 70.0 | 285.34 | -79.93 | 1.05 | -9.91 | -69.02 | 179.54 | 9.35 | 73.16 | 51771 | -72.18 | 6.8 | 13.3 |
| 80.0 | 277.98 | -80.32 | 1.40 | -11.58 | -78.87 | 10.66 | 9.78 | 258.24 | 51436 | -72.87 | 6.9 | 11.9 |
| 90.0 | 279.98 | -80.16 | 1.66 | -13.26 | -88.72 | 5.33 | 9.78 | 253.88 | 51615 | -72.96 | 6.9 | 11.0 |
| 100.0 | 281.85 | -80.26 | 1.98 | -14.93 | -98.58 | 173.31 | 9.78 | 62.96 | 52894 | -73.34 | 6.8 | 10.3 |
| 110.0 | 282.80 | -80.56 | 2.34 | -16.56 | -108.44 | 229.05 | 9.78 | 122.62 | 51832 | -72.04 | 6.9 | 10.1 |
| 120.0 | 288.71 | -81.31 | 2.76 | -18.07 | -118.31 | 130.29 | 9.78 | 30.05 | 51597 | -72.81 | 6.8 | 9.6 |
| 130.0 | 283.54 | -81.48 | 3.18 | -19.51 | -128.20 | 310.48 | 9.78 | 206.60 | 51863 | -72.56 | 6.8 | 9.4 |
| 140.0 | 282.61 | -82.54 | 3.49 | -20.86 | -138.10 | 293.39 | 9.78 | 192.25 | 51872 | -72.38 | 6.8 | 9.1 |
| 150.0 | 281.95 | -82.94 | 3.76 | -22.10 | -148.02 | 1.55 | 9.78 | 260.09 | 51707 | -73.06 | 6.9 | 9.1 |
| 160.0 | 276.54 | -83.06 | 3.96 | -23.30 | -157.95 | 302.17 | 9.78 | 197.16 | 51890 | -72.33 | 6.8 | 9.1 |
| 170.0 | 275.37 | -83.48 | 4.08 | -24.46 | -167.88 | 287.16 | 9.78 | 182.51 | 51915 | -72.17 | 6.8 | 8.9 |
| 180.0 | 273.07 | -83.84 | 4.16 | -25.57 | -177.82 | 296.89 | 9.78 | 191.06 | 51903 | -72.29 | 6.8 | 8.9 |
| 190.0 | 273.51 | -83.91 | 4.22 | -26.63 | -187.76 | 319.09 | 9.78 | 213.65 | 51847 | -72.50 | 6.8 | 9.1 |
| 200.0 | 272.61 | -83.85 | 4.28 | -27.70 | -197.70 | 288.38 | 9.78 | 182.34 | 51900 | -72.14 | 6.8 | 9.1 |
| 210.0 | 272.35 | -83.93 | 4.33 | -28.76 | -207.65 | 308.00 | 9.78 | 201.76 | 51876 | -72.34 | 6.8 | 9.1 |
| 220.0 | 278.30 | -84.23 | 4.42 | -29.79 | -217.59 | 152.69 | 9.78 | 52.51 | 51605 | -72.62 | 6.8 | 9.1 |
| 225.0 | 279.03 | -83.94 | 4.50 | -30.29 | -222.57 | 143.97 | 9.78 | 43.49 | 51591 | -72.70 | 6.8 | 9.1 |

Depth in meter, azimuth in degrees, inclination in degrees, temperature in Celsius.

DSM version 3.2.0.58 - File created 16/05/16 07:12:40