**Survey Report**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Survey ID | 1 | Survey Name | kth 6 |
| Created | 13/05/16 07:49:08 | Modified | 13/05/16 07:49:08 |
| Location |  | Survey Run On | 13/05/16 07:49:23 |
| Operator |  | Customer |  |
| Tool | PeeWee | Serial nr. | 8520 |
|  |
| Mag.Decl. | 0 |
| Northing | 0.00 |
| Easting | 0.00 |
| Elevation | 0.00 |

**Recorded Data:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Depth** | **Az.** | **Incl.** | **North.** | **East.** | **Elev.** | **G.Tf.** | **G.Vec.** | **Mag.Tf.** | **Mag.Vec.** | **Mag.Dip.** | **Bat.** | **Temp.** |
| 0.0 | 55.83 | -86.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.09 | 9.78 | 184.20 | 9576 | -34.35 | 6.8 | 7.7 |
| 10.0 | 40.39 | -85.67 | 0.47 | 0.52 | -9.97 | 281.50 | 9.78 | 333.12 | 51112 | -72.96 | 6.8 | 7.7 |
| 20.0 | 87.22 | -85.58 | 0.78 | 1.15 | -19.95 | 215.73 | 9.40 | 320.78 | 51764 | -76.33 | 6.8 | 7.7 |
| 30.0 | 42.66 | -85.89 | 1.06 | 1.78 | -29.92 | 14.40 | 9.78 | 67.77 | 51299 | -72.66 | 6.8 | 8.0 |
| 40.0 | 38.40 | -85.93 | 1.60 | 2.24 | -39.89 | 324.58 | 9.78 | 13.15 | 51430 | -73.10 | 6.8 | 8.9 |
| 50.0 | 32.55 | -85.95 | 2.18 | 2.65 | -49.87 | 216.57 | 9.79 | 257.60 | 51578 | -72.38 | 6.9 | 12.9 |
| 60.0 | 33.72 | -85.80 | 2.78 | 3.04 | -59.84 | 136.72 | 9.79 | 179.20 | 51936 | -71.85 | 6.8 | 12.9 |
| 70.0 | 28.58 | -85.58 | 3.43 | 3.43 | -69.81 | 155.21 | 9.91 | 192.03 | 51900 | -71.94 | 6.8 | 12.9 |
| 80.0 | 33.44 | -84.94 | 4.13 | 3.86 | -79.78 | 315.38 | 9.79 | 1.53 | 51669 | -73.69 | 6.8 | 11.7 |
| 90.0 | 31.69 | -84.80 | 4.89 | 4.34 | -89.74 | 308.75 | 9.78 | 352.87 | 51576 | -73.48 | 6.8 | 11.2 |
| 100.0 | 31.28 | -84.81 | 5.66 | 4.81 | -99.70 | 311.66 | 9.78 | 355.33 | 51627 | -73.59 | 6.8 | 10.8 |
| 110.0 | 28.69 | -84.74 | 6.45 | 5.27 | -109.66 | 188.60 | 9.78 | 227.96 | 51791 | -72.35 | 6.8 | 10.1 |
| 120.0 | 29.39 | -84.54 | 7.27 | 5.72 | -119.61 | 164.82 | 9.78 | 205.56 | 51981 | -72.26 | 6.8 | 9.6 |
| 130.0 | 28.16 | -84.33 | 8.12 | 6.19 | -129.56 | 207.52 | 9.78 | 247.40 | 51774 | -72.46 | 6.9 | 9.6 |
| 140.0 | 30.98 | -83.71 | 9.02 | 6.70 | -139.51 | 183.33 | 9.78 | 228.61 | 51820 | -72.27 | 6.8 | 9.1 |
| 150.0 | 33.07 | -83.63 | 9.95 | 7.29 | -149.45 | 169.71 | 9.78 | 217.91 | 51808 | -72.17 | 6.8 | 9.1 |
| 160.0 | 35.34 | -83.48 | 10.88 | 7.92 | -159.39 | 164.78 | 9.87 | 216.66 | 51833 | -72.33 | 6.8 | 9.1 |
| 170.0 | 36.10 | -83.35 | 11.81 | 8.59 | -169.32 | 126.67 | 9.78 | 179.45 | 51912 | -71.94 | 6.8 | 9.1 |
| 180.0 | 36.18 | -83.71 | 12.72 | 9.25 | -179.26 | 242.97 | 10.00 | 296.46 | 51653 | -73.31 | 6.8 | 9.1 |
| 190.0 | 37.79 | -83.48 | 13.61 | 9.93 | -189.19 | 327.54 | 9.78 | 24.02 | 51606 | -73.34 | 6.8 | 9.1 |
| 200.0 | 38.88 | -83.54 | 14.50 | 10.63 | -199.13 | 57.28 | 9.78 | 113.55 | 51842 | -72.38 | 6.9 | 9.1 |
| 210.0 | 33.57 | -83.66 | 15.40 | 11.29 | -209.07 | 252.67 | 9.78 | 302.62 | 51626 | -73.11 | 6.8 | 9.1 |
| 220.0 | 35.92 | -84.03 | 16.28 | 11.90 | -219.01 | 156.51 | 9.94 | 207.20 | 51825 | -72.28 | 6.8 | 9.1 |
| 230.0 | 36.99 | -83.97 | 17.12 | 12.52 | -228.96 | 302.58 | 9.78 | 356.32 | 51601 | -73.42 | 6.8 | 9.1 |
| 240.0 | 41.37 | -84.14 | 17.92 | 13.17 | -238.90 | 339.87 | 9.78 | 38.27 | 51647 | -73.27 | 6.8 | 9.4 |
| 250.0 | 45.58 | -84.61 | 18.64 | 13.84 | -248.85 | 64.10 | 9.78 | 124.60 | 51853 | -72.20 | 6.8 | 9.6 |
| 260.0 | 45.93 | -84.55 | 19.30 | 14.52 | -258.81 | 45.76 | 9.78 | 107.13 | 51825 | -72.44 | 6.9 | 10.1 |
| 270.0 | 41.43 | -84.37 | 19.99 | 15.19 | -268.76 | 278.64 | 9.78 | 336.34 | 51573 | -73.33 | 6.8 | 9.8 |
| 280.0 | 45.90 | -84.54 | 20.69 | 15.85 | -278.71 | 343.92 | 9.78 | 46.16 | 51632 | -73.19 | 6.8 | 10.1 |
| 290.0 | 48.19 | -84.77 | 21.33 | 16.53 | -288.67 | 48.42 | 9.78 | 111.56 | 51807 | -72.33 | 6.9 | 10.1 |
| 300.0 | 41.92 | -84.40 | 21.99 | 17.20 | -298.63 | 199.87 | 9.78 | 257.06 | 51716 | -72.52 | 6.9 | 10.3 |

Depth in meter, azimuth in degrees, inclination in degrees, temperature in Celsius.

DSM version 3.2.0.58 - File created 16/05/16 07:13:32